发射频率为433.92M，最大功率。

协议：

1. 编码一共24位，BYTE0+BYTE1+BYTE2+结束位

BYTE0,BYTE1为地址码，滚动码，每个遥控器的地址不同。

BYTE2为键值码，固定不变。

每帧码之间没有间隔。

0：0.3MS高电平+0.9MS低电平

1：0.9MS高电平+0.3MS低电平

结束位为0.3MS高电平+9.3MS低电平